**国家矿山安全监察局河北局**

**5月煤矿安全随机抽查公示信息**

 2022年5月 22日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **抽查****时间** | **抽查矿井名称** | **发现的事故隐患** | **其中重大事故隐患** | **行政处罚情况** | **带队人及参加人员情况** |
| **条数** | **主要内容** | **条数** | **内容** | **罚款****（万元）** | **责令停产整顿** | **责令停头个数** | **责令停面个数** | **责令停设备台数** |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2022年5月1日至3日 | 开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司 | 26 | 1.2022年3月1日掘进二区马德宝、杨文强在《1359w运道掘进工作面作业规程》贯彻记录上的签字由其他人代签，提供虚假记录。 2.十一采绞车房内有1台在用6/0.69kV变压器，入口处未设置“高压危险”警示牌。 3.九采变电所内有在用6kV高压防爆开关，入口处未设置“高压危险”警示牌。 4.1358东里采煤工作面下运道头部带式输送机机尾安设2个跑偏保护装置，行人侧的跑偏保护装置固定不牢。 5.2195W回撤工作面配电点处1台灭火器压力表脱落。 6.2022年4月30日掘进三区赵鑫对九采风专配电点进行了检漏试跳，赵鑫的标识卡设置错误，人员位置监测系统中不能正常显示。 7.FM904风门为九采区主要进回风巷之间的风门，未设置风门开关传感器。 8.2021年11月在-600西九采19川内设置了临时木板挡风墙，已超过1个月。 9.2074探巷与2173W运道交叉点处拆除支架棚腿后未对该地点支护进行加固。 10.2173W运道带式输送机巷道中每隔100m设置支管和阀门。 11.十一采二中7-5石门第一部带式输送机机尾处未设置防护栏及警示牌。 12.1358东里采煤工作面下运道第一部带式输送机机尾处未设置防护栏及警示牌。 13.1359w运道掘进工作面第二部带式输送机机尾处未设警示牌。 14.1358东里采煤工作面下运道风桥有2处漏风。 15.煤矿水害风险预警与防控系统维护不及时，20个钻孔中有9个钻孔未设置水位、水温预警值。 16.十一采区九煤层边眼上口的避灾路线标识牌悬挂在电缆上。 17.九采轨山上部平石门与九采皮带山交叉口处未设置火灾的避灾路线。 18.1358W里采煤工作面进口处未设置避水灾路线标识。 19.2022年4月28日19时01分，安全监控系统发出十一采回风巷1号、2号风门同时打开的报警信息，持续时长27分钟，矿调度室值班人员未将处理过程和结果记录备案。 20.九采变电所回风侧设置的风门为可燃性木板风门。 21.2822E回撤工作面风道设置的两道风门连锁绳长，两道风门能够同时打开。 22.三采下部平石门27、37、68号隔爆水槽的水量不足。 23.1359w运道掘进工作面第一部带式输送机距机头20-30m处非行人侧距巷道0.2-0.3m。 24.1359w运道掘进工作面未安装应急广播系统，1359w运道掘进工作面作业人员不能清晰听见应急指令。 25.1359w运道掘进工作面临时避难硐室入口未设置人员位置监测系统读卡分站。 26.十一采绞车房出口装设的向外开的防火铁门与底板间存在300mm的空隙，起不到防火的作用。 |  |  | 27 |  |  |  |  | 王秋明等6人。 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 4月26日 | 冀中能源股份有限公司东庞矿北井 | 1 | 《9209煤仓上口扩帮安全技术措施》规定爆破施工一次装药量最大不超过2.8kg，2022年4月26日夜班在9209煤仓上口施工时共进行4次爆破作业，炸药使用量分别为10kg、4kg、10kg、4kg；第一次和第三次爆破作业炮眼深度0.9-1m，炮眼封泥长度只有0.24-0.34m，小于炮眼深度的1/2。 | 0 | 不涉及 | 罚款10万元 | 不涉及 | 0 | 0 | 0 | 申宝国等3人 |
| 合计 |  |  | 27 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |

填表人：张树良 联系电话：18830188707

1.主要工作安排部署情况（工作推进的文件、会议、培训等）

2.组织多部门联合抽查情况（部门名称，抽查矿井名称、数量，发现的问题和处罚情况等）

3.在抓抽查规范化、标准化方面取得进展或阶段性成果及工作的经验做法。