**国家矿山安全监察局河北局**

**9月煤矿安全随机抽查公示信息**

2022年9月 23日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **抽查**  **时间** | **抽查矿井名称** | **发现的事故隐患** | | **其中重大事故隐患** | | **行政处罚情况** | | | | | **带队人及参加人员情况** |
| **条数** | **主要内容** | **条数** | **内容** | **罚款**  **（万元）** | **责令停产整顿** | **责令停头个数** | **责令停面个数** | **责令停设备台数** |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2022年9月6-7日 | 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 | 6 | 1. -950三采12煤层回风山掘进工作面在用滚筒驱动带式输送机有2处输送带摩擦皮带架。 2. -950三采12煤层回风山掘进工作面在用滚筒驱动带式输送机机尾处安设的跑偏保护装置安设在距防跑偏辊1m处，当运行的输送带超出托辊端部边缘20mm时，不能中止带式输送机运行。  3. -950三采12煤层回风山掘进工作面为倾斜井巷，最大倾角20°，平均倾角15°，使用滚筒驱动带式输送机下运未装设软制动装置。  4. -950三采12煤层回风山掘进工作面距迎头30-60m范围内18架金属拱形支架卡缆螺母未上紧，支架歪扭变形，顶板不完整未插严背实，不符合-950三采12煤层回风山掘进工作面作业规程的规定。  5. -950三采12煤层回风山掘进工作面距迎头30-60m范围为巷道压力显现处，未按照-950三采12煤层回风山掘进工作面作业规程的规定设十字测点进行矿压监测。  6. -950三采12煤层回风山掘进工作面采用爆破掘进，爆破后未按作业规程规定对金属拱形支架卡缆进行紧固。 |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 吕福强等3人。 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 9月18日 | 开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司 | 16 | 1.Y253采煤工作面与运输巷之间的联络巷回风口处未设置瓦斯记录牌。  2.Y253采煤工作面第3组、第7组液压支架压力表损坏，显示数值为0。  3.Y392采煤工作面运道外口JD-2.5调度绞车离合手把、制动闸手把定位机构不起作用。 4.Y392采煤工作面风道有一台14T绞车离合手把无限位螺栓。  5.十号井专用于升降人员，罐笼内安设的用于通往顶部逃生口的梯子不能下放。  6.现场检查时，井下2名工人不能熟练使用自救器。  7.0290运输巷上口安设的挡车栏不能防止未连挂的车辆继续往下跑车。  8.0291采煤工作面瓦斯检查工现场检查瓦斯时未调零。 9.入井检身制度落实不严格，未对检查人员检身。 10.矿工佩戴的安全帽里没有事故救援联络信号标签。  11.Y253采煤工作面动力电缆与信号电缆混在一起，吊挂距离不符合规定。  12.7041大巷（Y250运输上山和Y392入口之间）局部巷道爆浆，右帮底鼓，局部高出轨道上沿。  13.Y392采煤工作面运道600米处带式输送机底带下的8根备用支柱、备用材料未采取固定措施。  14.Y392采煤工作面风道外口配电点处有1台变压器紧挨巷帮，空间不能满足设备检修要求。  15.Y392边眼有1只盛放润滑油的塑料桶未加盖。  16.0270上口处巷道顶部有1块防护网掉落。 |  |  | 8.4 |  |  |  |  | 黄锦生等9人。 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 9月11日 | 冀中能源股份有限公司葛泉矿东井 | 7 | 1. 9月10日11时58分，1295撤架工作面甲烷传感器T1故障 ，导致误报警，持续时长2分1秒。  2. 9月10日19时28分，上仓皮带烟雾传感器故障，导致误报警，持续时长51分26秒。  3. 9月10日20时15分，1296运输巷掘进工作面进行爆破作业，导致1296运输巷皮带烟雾传感器报警，持续时间1分4秒。  4. 1295撤架工作面迎头瓦斯检查牌板未悬挂在巷道迎头附近。  5. 上仓皮带斜巷隔爆水棚第4号水袋损坏，无水。  6. 上仓皮带斜巷上口安装的自动复位阻车器不灵活。  7. 1295撤架工作面迎头盲巷未设置栅栏、警示牌。 | 0 | 不涉及 | 6 | 无 | 1 | 0 | 0 | 卢殿林等3人 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 8月30日 | 羊东矿 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | **武江洪等3人** |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 8月31日 | 天成矿 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | **武江洪等3人** |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 9月1日 | 牛儿庄矿 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | **王庆林等3人** |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 9月12日 | 太行矿 | 9 | 1. 12105副巷整修工作面带式输送机第26架、机尾处皮带磨底板。2. 12105副巷整修工作面安设的有线调度电话不能直通矿调度室。 3. 现场检查时，井下爆炸物品库库管员未戴安全帽。 4. 井下爆炸物品库房出口安装的抗冲击波活门不能自动关闭。 5. 《12101综采工作面维修安全技术补充措施》缺少爆破说明书。 6. 《12105副巷维修安全技术措施》缺少安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图。 7. 主井、副井提升装置没有备用钢丝绳。 8. 12105回风立眼深24m，上口未设置警示标志。 9. 疏水巷第一钻场深度6.7m，采用扩散通风。 | 0 |  |  |  |  |  |  | **王庆林等3人** |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 9月16日 | 大淑村矿 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | **王庆林等3人** |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 9月18日 | 孙庄矿 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | **曹德龙等2人** |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 9月20日 | 大社矿 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | **王忠成等2人** |
| 合计 | **10** |  | 29 |  |  |  | 26.9 |  | 1 |  |  |  |

填表人：张树良 联系电话：18830188707

1.主要工作安排部署情况（工作推进的文件、会议、培训等）

2.组织多部门联合抽查情况（部门名称，抽查矿井名称、数量，发现的问题和处罚情况等）

3.在抓抽查规范化、标准化方面取得进展或阶段性成果及工作的经验做法。